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В Р А Њ Е

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и комунално стамбене делатности Градске управе Града Врања, са седиштем у ул.Краља Милана бр.1, у Врању решавајући по захтеву, Јавног предузећа за грејање ЈП „Нови Дом“ из Врања, са седиштем у ул.Краља Стефана Првовенчаног бр.99, за издавање Локацијских услова за изградњу инфраструктурног објекта, Топловода „Блок Пошта-Банка“ на кат.парц.бр.6830, 5221, 5325, 2382 КО Врање 1, у ул.Краља Стефана Првовенчаног у Врању,  у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању, поднетог преко пуномоћника дипл.маш.инж.Стојадина Стојчића, из Врања, а на основу члана 53а, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл.6, 7, 9, 11, 12 и 13 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр.113/2015, 114/2015 и 117/2017) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења под бр.031-18-10/2017-05 од 22.02.2017.године, издаје 

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е

За изградњу инфраструктурног објекта, Топловода „Блок Пошта-Банка“ на кат.парц.бр.6830, 5221, 5325, 2382  КО Врање 1, у ул.Краља Стефана Првовенчаног у Врању,  у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању, инвеститора Јавног предузећа за грејање ЈП „Нови Дом“ из Врања, са седиштем у ул.Краља Стефана Првовенчаног бр.99, поднетог преко пуномоћника дипл.маш.инж.Стојадина Стојчића, из Врања. Укупна дужина инфраструктурног објекта, Топловода „Блок Пошта-Банка“ износиће 350,00м, спољашњег пречника цеви од 320-250мм, подужног пада цеви од 3%. Прикључење новоизграђеног топловода биће на изграђени део топловода DN 250 на кат.парц.број 6830 КО Врање 1. Категорија објекта је “Г” а класификациони број је 100% 222230-локални цевовод за топлу воду, пару или компримовани ваздух.
За изградњу инфраструктурног објекта, Топловода „Блок Пошта-Банка“ на кат.парц.бр.6830, 5221, 5325, 2382 КО Врање 1, у ул.Краља Стефана Првовенчаног у Врању,  у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању прибављени су услови имаоца јавних овлашћења.

У технички условима за пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања издати од ЈП „Водовод“ из Врања под бројем 1429/1 од 16.04.2018.године приложена је ситуација у ул.Краља Стефана Првовенчаног на којој је уцртана улична водоводна мрежа I висинске зоне профила 250mm од азбестно цементних цеви профила PE DN 110mm и дуктилна цев профила DN 400mm. Дубина постојеће водоводне мреже је од 1.00–1.50м. Радни притисак у градској водоводној мрежи на месту прикључка креће се око 4 бара. Техничке услове за прикључење на јавни водовод: пречник прикључка, величину и тип водомера, локацију и тип окна за водомер, у складу са техничким нормативима, одређује ЈП Водовод на основу техничке документације коју израђује инвеститор и доставља на увид. Под пројектно техничком документацијом се подразумева пројекат за грађевинску дозволу – ПГД. На приложеној ситуацији у ул.Краља Стефана Првовенчаног уцртана је улична фекална канализација ПВЦ профила300mm. Дубина постојеће канализационе мреже је од 2.00–2.5м. Главним пројектом предвидети да се прикључак улива: у улични ревизиони силаз у бочну банкину уз обраду (жлеб ) до уласка у кинету, у тело колектора на 0,7R од дна код колектора (R - пречник цеви), преко типизираних фазонских комада (рачви) на цевни улични канал. Приликом пројектовања канализационог прикључка придржавати се постојећих стандарда. Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког предрачуна с тим да пречник цеви не може бити мањи од 150мм. Прикључак од ревизионог силаза па до канализационе мреже извести падом од 2% до 6% управо на улични канал искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова. Код постављања траса хидротехничке инфраструктуре треба водити рачуна о следећем:

-да други објекти са њиховим пратећим дешавањем не угрожавају водовод и канализацију у експлоатацији, као и да омогуће њихово редовно одржавање;

-да се води рачуна о геотехничким и хидрогеолошким карактеристикама терена, имајући у виду и грађење и одржавање.

Код укрштања инсталација водити рачуна о следећем:

-да водоводне цеви буду постављене изнад канализација, с тим што по потреби може бити предвиђена заштитна цев водовода (цев у цев),

-код укрштања са електро-кабловима треба водити рачуна о свим аспектима безбедности како код изградње, тако и у фазама које се појављују у експлоатацији.

Оквирно, надслој изнад темена цеви треба да буде 1,5 m.
Одобрење за прикључак на јавну водоводну и канализациону мрежу издаје ЈП „Водовод” Врање. Радове на изради прикључка на јавну водоводну и канализациону мрежу изводи искључиво ЈП „Водовод” Врање, а на захтев Инвеститора. Радови на изради прикључка падају на терет Инвеститора. Забрањено је самовласно прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу.

У условима за укрштање и паралелно вођење за изградњу Топловода, под бројем 8Т.1.1.0-Д-07.06-106624-18 од 27.04.2018.године, издати од „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ доо Броград, Огранак Електродистрибуција Врање стоји да на датој локацији постоје електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом, а у власништву су „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ доо Београд–Огранак Електродистрибуција Врање. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:
-при пројектовању придржавати се техничких препорука ЕД Србије ТП-3 и Закона о планирању и изградњи објеката;
-при извођењу грађевинских радова на изградњи објекта водити рачуна да постојећи кабл 10kV и 0.4kV остану на дубини од 0,8м, као и придржавати се услова о приближавању и укрштању енергетских каблова са топловодом;

-није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад топловода;
-при укрштању, енергетски кабл се монтира изнад топловода, а изузетно и испод топловода;

-између енергетских каблова и топловода се при укрштању поставља топлотна изолација од полиуретана, пенушавог бетона;

-хоризонтални размак енергетског кабла од спољне ивице канала за топловод треба да износи најмање а=0,7м за каблове 35kV, односно најмање а=0,6м за остале каблове;

-уколико не могу да се постигну најмањи размаци примењују се додатне заштитне мере којима се обезбеђује да температурни утицај топловода на кабл не буде већи од 20◦C, а у складу са условима за укрштање и паралелно вођење издатим од „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ доо Броград, Огранак Електродистрибуција Врање;


-при укрштању и паралелном вођењу енергетског кабла за јавно осветљење и топловода треба да се оствари размак најмање 0,3м.


Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извоиђењарадова наиђе на подземне електроенерегетске објекте, одмах обавести СЛужбу за припрему и надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедирти алтернативне трасе и инфратсруктурни  коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације. На приложеној ситуацији је дата оријентациона траса постојећих подземним ел.енергетских каблова водова 10kV и 1kV. Сва укрштања и паралелна вођења топловода, са постојећим ел.енергетским кабловским водовима 10kV и 1kV дужни сте извести у складу са важећим техничким прописима за изградњу подземних електроенергетких водова. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Према техничким условима за пројектовање и извођење радова датим од Предузећа за телекомуникације Телеком Србија(Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш под бројем бр.А334-156394/4-2018 од  16.04.2018.године, инвеститор-извођач радова је обавезан да радове на предметном објекту, у односу на постојеће ТК објекте, предвиди и изведе према постојећим техничким прописима, упутствима ЗЈ ПТТ и наведеним условима. У зони извођења радова не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим ТК објектима и кабловима ради њиховог редовнг одржавања и евентуалних интервенција. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, као ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, такође мора бити увек обезбеђен адекватан приступ постојећим ТК објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалног интервенисања. Пре почетка радова потребно је, у сардњи са надлежном службом „Телеком Србија“-Служба за мрежне операције Врање, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова, како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуално одступање од трасе дефинисаних издатим условима. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањем планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова као и услове из приложене сагласности. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих телекомуникационих објекта, Телком Србије ће овластитиинвеститора објекта за чију се изградњу издају услови, да у име и за рачун „Телеком Србија“, о свом трошку, изради сву потребну законску прописану техничку документацију и изведе радове на измештању постојећих електронских комуникација, што ће регулисати уговором. Извод из пројекта који садржи свеску са решењем измештања, заштите и обезбеђења постојећих објекатат „Телеком Србија“, предмер материјала и радова и графичку документацију за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења постојећих објеката „Телеком Србија“, треба доставити обрађивачу услова ради верификације. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова, који се изводе пре грађевинских радова на изградњи предметног објекта, у писаној форми обрати „Телокму Србија“ ад Служби за планирање и изградњу мреже Ниш, ради вршења стручног надзора, са обавештењем о датуму почетка радова. По завршетку радова инвеститор је у обавези да обавести предузеће „Телеком Србија“ ад да су радови на изградњи овог објекта завршени.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у обавези да уради Извод из пројекта, Пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локацијских услова, Техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, Мишљење института заштите на раду. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву за предметне парцеле, потврду о решеним имовинским односима и уплату предвиђене накнаде за вођење ЦЕОП-а.
Ови локацисјки услову се издају на основу Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања дана 10.11.2010.године под бројем 35-41/2010-12 („Службени гласник Града Врања“ бр.31/2010).

Изградња инфраструктурног објекта, Топловода „Блок Пошта-Банка“ на кат.парц.бр.6830, 5221, 5325, 2382  КО Врање 1, у ул.Краља Стефана Првовенчаног у Врању,  у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању, инвеститора Јавног предузећа за грејање ЈП „Нови Дом“ из Врања, са седиштем у ул.Краља Стефана Првовенчаног бр.99, може бити изведена у једну фазу или више фаза што ће бити дефинисано Пројектом за грађевинсу дозволу.

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова прибављена је следећа документација: 

(Копија плана предметних парцела, издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-04-42/2018 од 05.04.2018.године;

(Технички услови за пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања издати од ЈП „Водовод“ из Врања под бројем 1429/1 од 16.04.2018.године;

(Услови за укрштање и паралелно вођење под бројем 8Т.1.1.0-Д-07.06-106624-18 од 27.04.2018.године, издати од „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ доо Броград, Огранак Електродистрибуција Врање;
(Технички услови за пројектовање и извођење радова под бројем А334-156394/4-2018 од  16.04.2018.године, издати од Телеком Србија(Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш;

(Идејно решење-главна свеска са пројектом машинских инсталација под бројем IDR-01/2018 од марта 2018.године урађени од Јавног предузећа „Нови Дом“ из Врања, са седиштем у ул.Краља Стефана Првовенчаног бр.99, главни пројектант је дипл.инж.маш. Стојадин Стојчић, са лиценом број 330 F814 08. Планира се изградња инфраструктурног објекта, Топловода „Блок Пошта-Банка“ на кат.парц.бр.6830, 5221, 5325, 2382  КО Врање 1, у ул.Краља Стефана Првовенчаног у Врању,  у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању. Укупна дужина инфраструктурног објекта, Топловода „Блок Пошта-Банка“ износиће 350,00м, спољашњег пречника цеви од 320-250мм, подужног пада цеви од 3%. Прикључење новоизграђеног топловода биће на изграђени део топловода DN 250 на кат.парц.бр.6830 КО Врање 1. Категорија објекта је “Г” а класификациони број је 100% 222230-локални цевовод за топлу воду, пару или компримовани ваздух.
(Уплата наканаде за вођење ЦЕОП-а у износу од 2.000,00дин. од дана 02.04.2018.године;

(Овлашћење подносиоца захтева ЈП „Нови Дом“ из Врања, са седиштем у ул.Краља Стефана Првовенчаног бр.99, под бројем 459 од 09.02.2018.године;
(Катастарско-топографски план урађен од Геодетског бироа „Геопремер“ из Врања, под бр.955-28/2018 од 19.02.2018.године;
Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 
Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном Градском већу Града Врање, у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова. 


Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева и Архиви Градске управе Града Врања.

     САВЕТНИК



  
                                         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Милена Стошић, дипл.инж.арх.   

                                               Јована Антић, дипл.инж.арх.
